**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ**

Назив понуђача:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Седиште и адреса понуђача:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Матични број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ПИБ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Текући рачун:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, код пословне банке \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

кога заступа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (у даљем тексту: Понуђач).

**ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Набавка опреме за дечија игралишта са транспортом, монтажом и уградњом на територији општине Рача за потребе спровођења пројекта „Мере популационе политике“ Подршка родитељству,**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ред. број** | **Назив- опис посла/ робе:** | **Кол.** | **Јед.цена****(без ПДВ-а) (дин.)** | **Пореска основица****(дин.)** | **Стопа ПДВ** | **Износ ПДВ-а****(дин.)** | **Укупна вредност (без ПДВ-а) (дин.)** |
| **I** | **ОПРЕМА** |  |  |  |  |  |  |
| 1. | **Кућица са тобоганом, степеницама, рибстолом (Комплет)** |  |  |  |  |  |  |
|  | Набавка (или израда) и уградња (ископ рупа, постављање, бетонирање анкерних елемената опреме) кућице са тобоганом, степеницама, рибстолом, ( Комплет =димензије 2,0х4,9х3,6м,дрвена конструкција), на предходно дефинисану локацију коју је одредио Наручилац. Елементи од дрвета израђени од квалитетне грађе четинарског дрвета ( јела, бор, смрча), машински обрађени, и ручно и машински углачане површине и заобљене ивице), заштићени полиестерским премазом „грундом“ и лазурним премазом на бази воска, или завршним декоративним бојама за дрво, по жељи наручиоца, а делови у земљи и 10цм изнад премазани битулитом као заштита од труљена). Метални елементи (ограде, рамови, носачи...) израђени од челичних округлих шавних цеви за конструкције, као и пљоснато гвожђе, потребног попречног пресека–дебљине зида, и одговарајућег квалитета (Ч0545, Ч0146, Ч0361,..), механички очишћени, фосфатирани (С-15), премазани заштитном бојом за метал, обојени завршном бојом по жељи наручиоца.У цену урачунат сав пратећи материјал као и потребан оков. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду комплетне позиције. | 2х |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | **Кућица са тобоганом, ограђеним степеницама и рамом са ланцима (Комплет)** |  |  |  |  |  |  |
|  | Набавка (или израда) и уградња (ископ рупа, постављање, бетонирање анкерних елемената опреме) кућице са тобоганом, ограђеним степеницама и рамом саланцима, ( Комплет =димензије 4,9х2,6х3,9м,дрвена конструкција), на предходно дефинисану локацију коју је одредио Наручилац. Елементи од дрвета израђени од квалитетне грађе четинарског дрвета ( јела, бор, смрча), машински обрађени, и ручно и машински углачане површине и заобљене ивице), заштићени полиестерским премазом „грундом“ и лазурним премазом на бази воска, или завршним декоративним бојама за дрво, по жељи наручиоца, а делови у земљи и 10цм изнад премазани битулитом као заштита од труљена). Метални елементи (ограде, рамови, носачи...) израђени од челичних округлих шавних цеви за конструкције, као и пљоснато гвожђе, потребног попречног пресека–дебљине зида, и одговарајућег квалитета (Ч0545, Ч0146, Ч0361,..), механички очишћени, фосфатирани (С-15), премазани заштитном бојом за метал, обојени завршном бојом по жељи наручиоца.У цену урачунат сав пратећи материјал као и потребан оков. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду комплетне позиције. | 2х |  |  |  |  |  |
| 3. | **Рам са 2 љуљашке-седишта** |  |  |  |  |  |  |
|  | Набавка (или израда) и уградња рама љуљашке са два седишта на ланцима. Рам (ногари и хоризонтални носач) урађен од масива дрвета четинара (димензија 12x12цм).Висина од подлоге до доње стране носеће греде 200цм. Распон носача љуљашке мора бити усаглашен са Правилником и стандардом SRPS EN 1176. Седишта урађена од водоотпорне шпере „блажујке“дебљине 16мм, закачена на ланце који морају бити сигурни и безбедни за кориснике, (усаглашени са стандардома SRPS EN 1176-2.).Дрвени елементи заштитити полиестерским премазом „грундом“, обојити лазурним премазом на бази воска, или квалитетним завршним бојама по избору наручиоца. Делови у земљи и 10цм изнад премазати битулитом пре уградње у бетонске анкер стопе МБ300, (димензија мин.35x35x60цм).У цену урачунат сав пратећи материјал као и потребан оков. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду  | 4х |  |  |  |  |  |
| **4.** | Набавка и постављање подлога за ублажавање удара, гумене плочедимензија 50цмx50цмx4,6цм (минималне дебљине)од мешавине рециклиране гуме (гранулат) и полиуретанског везива израђене пресовањем у калупу, са обореним ивицама, на предходно дефинисану локацију коју је одредио Наручилац.Боја плоча црвена-бордо Произвођач (дистрибутер) плоча за ублажавање удара од рециклиране гуме је у обавези да достави Сертификат о критичној висини пада за подлогу у складу са Правилником о безбедности дечијих игралишта и стандардом SRPS EN 1177, као и гаранцију која не може бити краћа од 2 године.. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 комплетне позиције. | 200 м2 |  |  |  |  |  |
| 5. | Информациона табла (димензија 1,5х1,5) са елементима дефинисани чланом 10. Правилника о безбедности дечијих игралишта  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду | 2х |  |  |  |  |  |
| 6. | Преглед и Сертификовање игралишта  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду | 2х |  |  |  |  |  |
|  | **Укупно опрема:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО |  |
|  |
| **РЕКАПИТУЛАЦИЈА** |  |
| **I ОПРЕМА** |
| **УКУПНО БЕЗ ПДВ-А** |  |
| **ПДВ** |  |
| **УКУПНО СА ПДВ-ОМ** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Начин и рокплаћања** | * У законском року од 45 дана по пријему исправне фактуре.
 |
| **Рокважењапонуде** | \_\_\_\_\_\_ данаодданаотварањапонуда**(неможебитикраћиод 30 дана)** |
| **Рокзаиспоруке и монтажа (максимално 15 дана од дана пријема захтева)** |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана |
| **Гарантни рок (минимално) 24 месеци од дана испоруке, монтаже и уградње опреме** |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана |
|  ***Стопа пдв-а*** | ***\_\_\_\_\_\_\_\_%*** |
| **Местоиспоруке:** | Франконаручилац, Општина Рача;на 2 локације (дворишта основних школа у селу Ђурђеву и селу Трсци) |

УПУТСТВО О ПОПУЊАВАЊУ ОБРАСЦА:

* У колону УКУПНО без ПДВ-а, понуђач уписује збирну цену без ПДВ-а.
* У ред УКУПНО са ПДВ-ом понуђач уписује збирну цену са ПДВ-ом.

Уз понуду обавезно доставити каталог са листом података која садржи претходну информацију из члана 17. Правилника о безбедности дечијих игралишта("Службени гласник РС", број 41/19), или фотографије добара које понуђач нуди у дефинисаним димензијама, детаљима уградње и материјалима израде.

**Напомена:**

- Понудусачинитипремаспецификацијидобаракојасупредметјавненабавке,

- Понудаморабитинаоригиналномобрасцунаручиоца,

- Понудасаваријантаманиједозвољена,

- Ценајефиксна и неможесеможемењатидоконачнереализацијеуговора,

- Ценаморадасадржисветрошкове и попустепонуђача,

- **Основниелементипонуђенеценесусадржани у обрасцупонудетесесматрадајесачињенобразацструктурецене**

***Напомена:Сви елементи опреме за дечија игралишта дати у опису наведених позиција који чине кућица са тобоганом, степеницама, рибстолом (комплет), кућица са тобоганом, ограђеним степеницама и рамом са ланцима (комплет), рам са 2 љуљашке-седишта, подлога за ублажавање удара (гумене плоче), , информациона табла морају бити израђени у складу са СРПС – ЕН 1176 и монтирани у складу са важећим стандардима безбедности, а подлога у складу са СРПС – ЕН 1177.***