ЈП „Дирекција за изградњу општине Рача“ Рача

Ул. Карађорђева 48

34210 Рача

Број: 12/2015

Дана: 16.10.2015. године

РАЧА

Дана 15.10.2015. године заинтересовано лице обратило се захтевом за појашњење конкурсне документације ЈН 12/2015.

**Питање гласи:**

„ Поштовани, молим вас да нам појасните предмер радова за:

1. Поз бр.12 са стране 42 од 59 која гласи- Хумузирање косина усека и насипа у количини од 1666.87м2.

Наше питање је - Да ли се хумузирање врши хумусом из ископа, или се хумус набавља и допрема и која је дебљина хумузирања,

2. Поз бр. 17 са стране 42 од 59 која гласи- Израда асфалтне риголе са ивичњаком 18/24 (према детаљу) у дужини 411.14м.

Наше питање је - Која је ширина и дебљина риголе која се асфалтира и којом врстом асфалтне масе ће се вршити асфалтирање? „

Наручилац врши измену конкурсне документације на страни 42 у делу Предмер радова, тако да уместо:

„ 12. Хумузирање косина усека и насипа. “ и

„ 17. Израда асвалтне риголе са ивичњаком 18/24 цм. (према детаљу).“

Сада стоји:

„ 12. Хумузирање косина усека и насипа. Изводи се хумусом из ископа, дебљине 10 cm. “ и

„ 17. Израда асфалтне риголе са ивичњаком 18/24 цм. (према детаљу). Изводи се од BNS 22 и дебљине је 6cm (као коловоз), а ширине 50 cm. “

Наручилац у прилогу доставља измењену стране конкурсне документације број 42.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| поз | опис позиције | јм | количина | цена/дин | износ/дин |
| 11 | Набавка, транспорт и уградња дробљеног каменог материјала 16-31,5 мм за испуну дренажног рова | м3 | 102,79 |  |  |
| 12 | Хумузирање косина усека и насипа. Изводи се хумусом из ископа, дебљине 10 cm. | м2 | 1.666,87 |  |  |
| 13 | Израда берме иза риголског ивичњака од материјала са трасе | м2 | 377,92 |  |  |
|  |  | **Укупно земљани радови** | | |  |
| III ДОЊИ И ГОРЊИ СТРОЈ | | | |  |  |
| 14 | Набавка, транспорт и уградња дробљеног каменог материјала 0-63 мм. за доњи носећи слој. | м3 | 1.059,99 |  |  |
| 15 | Набавка, транспорт и уградња дробљеног каменог материјала 0-31,5 мм. (према исказу количина-радови на доњем и горњем строју) | м3 | 514,29 |  |  |
| 16 | Производња, транспорт и уградња битуменизираног носећег слоја БНС 22, дебљине д= 6 цм. (према посебном предмеру радова) | м2 | 4.674,52 |  |  |
| 17 | Израда асвалтне риголе са ивичњаком 18/24 цм. (према детаљу). Изводи се од BNS 22 и дебљине је 6cm (као коловоз), а ширине 50 cm. | м | 411,14 |  |  |
| 18 | Набавка, транспорт и уградња дробљеног каменог материјала 0-31,5 мм. дебљине 6 цм. за банкине. | м2 | 947,95 |  |  |
|  |  | **Укупно доњи и горњи строј** | | |  |
| IV ОБЈЕКТИ | | | | | |
| 19 | Машинско рушење постојећих објеката, утовар, одвоз шута на депонију до 3 км. и планирање | м | 22,00 |  |  |
| 20 | Машински ископ, разупирање, подрађивање, ручно дотеривање дна рова у материјалу III и IV кат. дубине од 0-2 м. за темеље пропуста, утовар, одвоз на депонију до 3 км. и планирање | м3 | 101,78 |  |  |
| 21 | Призводња, превоз и уграђивање бетона МБ 20 у темеље | м3 | 9,02 |  |  |
| 22 | Призводња, превоз и уграђивање бетона МБ 20 са двостраном оплатом у зидове | м3 | 36,09 |  |  |
| 23 | Набавка, превоз и уграђивање армираних бетонских монтажних цеви Ø 50 цм. за пропусте | м | 21,00 |  |  |

Страна 42 од 59