ЈП „Дирекција за изградњу општине Рача“ Рача

Ул. Карађорђева 48

34210 Рача

Број: 1/2016

Дана: 12.01.2016. године

РАЧА

Дана 12.01.2016. године заинтересовано лице обратило се захтевом за појашњење конкурсне документације ЈН 1/2016.

**Питање гласи:**

„ Поштовани, молим вас да нам појасните предмер радова за:

1. Поз бр. 17 са стране 42 од 60 која гласи- Израда асфалтне риголе са ивичњаком 18/24 (према детаљу) у количини 1020,29 м

Наше питање је - Која је ширинаасфалтне риголе, колика је дебљина асфалтне риголе и од којег асфалта се израћује ? „

Наручилац врши измену конкурсне документације на страни 42 у делу Предмер радова, тако да уместо:

„ 17. Израда асвалтне риголе са ивичњаком 18/24 цм. (према детаљу).“

Сада стоји:

„ 17. Израда асфалтне риголе са ивичњаком 18/24 цм. (према детаљу). Изводи се од BNS 22 , дебљине је 6cm (као коловоз), а ширине 60 cm. “

Наручилац у прилогу доставља измењену стране конкурсне документације број 42.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Набавка, транспорт и уградња дробљеног каменог материјала 31,50-63,00 мм. за испуну дренажног рова | м3 | 247,93 |  |  |
| 12 | Хумузирање косина | м2 | 1.090,17 |  |  |
| **Укупно II \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | |
| поз | опис позиције | јм | количина | цена/дин | износ/дин |
| **III КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА** | | | | | |
| 13 | Набавка, транспорт и уградња дробљеног каменог материјала 0-63 мм. за доњи носећи слој | м3 | 1.312,82 |  |  |
| 14 | Набавка, трансорт и уградња дробљеног каменог материјала 0-31,5 мм. за доњи носећи слој | м3 | 768,24 |  |  |
| 15 | Производња, транспорт и уградња битуменизираног носећег слоја БНС 22, дебљине д=6 цм | м2 | 3.964,48 |  |  |
| 16 | Набавка, транспорт и уградња дробљеног каменог материјала 0-31,5 мм. дебљине 6 цм. за банкине | м2 | 583,73 |  |  |
| 17 | Израда асфалтне риголе са ивичњаком 18/24 цм. (према детаљу) .Изводи се од BNS 22 , дебљине је 6cm (као коловоз), а ширине 60 cm. “ | м | 1.020,29 |  |  |
| 18 | Израда „отворене“ бетонске риголе без ивичњака на приступним путевима (према детаљу) | м | 0,00 |  |  |
| 19 | Израда берме иза ивичњака од материјала са трасе | м2 | 1.467,43 |  |  |
|  |  | **Укупно III** | | |  |
|  | | | |  |  |
|  |  |  | | |  |
| IV ОБЈЕКТИ | | | | | |
| 20 | Машинско рушење постојећих објеката, утовар и одвоз у депонију до 5км. | м | 7,00 |  |  |
| 21 | Машински ископ и ручно дотеривање у материјалу III и IV кат. од 0-2м. за темеље пропуста, утовар и одвоз у депонију до 5км. | м3 | 68,80 |  |  |
| 22 | Призводња, превоз и уграђивање бетона МБ 20 у темеље | м3 | 9,28 |  |  |

Страна 42 од 60