ЈП „Дирекција за изградњу општине Рача“ Рача

Ул. Карађорђева 48

34210 Рача

Број: 11/2015

Дана: 09.10.2015. године

РАЧА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

 Дана 07.10.2015. године достављен је захтев понуђача:

„ Један од додатних услова за ЈН 11/2015 је да понуђач поседује Трактор са хидрауличном руком и ротационим копачем - 2ком. Молимо Вас да нам детаљно објасните шта је то, тј. доставите карактеристике за поменуту механизацију.“

**ОДГОВОР:**

**Хидраулична рука** треба да има могућност хоризонталног и вертикалног померања- максималног дохвата 6 метара са могућношћу качења разних прикључака нпр. за кошење, тарупање траве и шибља, чишћење ригола, ископ јаркова.

**Додатак за ротационо копање јаркова** треба да буде минималне ширине 50 цм.