ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

**ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:**

Назив понуђача:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Седиште и адреса понуђача: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Матични број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ПИБ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Текући рачун \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ код пословне банке \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.б | ОПИС-НАЗИВ  | Јединица мере | Количина | Цена без ПДВ-а | Укупно без пдв-а |
| 1 | Редован преглед јавног осветљења. Рад обухвата визуелни преглед јавног осветљења једанпут месечно, сачињавање записника и достава истог инвеститору у писаној форми | ком | 10  |  |  |
| 2 | Накнада трошкова за добијање одобрење од стране ЕПС Дистрибуције за искључење и укључење јавног осветљења .Надзорни орган признаје позицију на основу писаног доказа-копије плаћене фактуре.Извођач је дужан да се придржава Правилника о раду на НН мрежи да тог од стране ЕПС Дистрибуције, Поседовање заштитне опреме извршиоца, стручне оспособљености начина рада на мрежи јеобавеза извођача радова,као и пријаве почетка радова на мрежи. | ком | 10 |  |  |
| 3 | Демонтажа старе, испорука и монтажа нове ЛЕД сијалице 20W,Е27. Позиција обухвата и рад (радно време) радника. | ком | 360 |  |  |
| 4 | Демонтажа старе пригушнице за живину сијалицу (125 W), превезивање у кућишту светиљке зарад ЛЕД сијалице од 20 W . Позиција обухвата и рад (радно време) радника. | ком | 25 |  |  |
| 5 | Демонтажа старе неисправне пригуснице, испорука и монтажа нове пригушнице за натријумову сијалицуод 70W. Позиција обухвата и рад (радно време) радника.Електростар или слично | ком | 15 |  |  |
| 6 | Демонтажа старе неисправне пригуснице,испорука и монтажа нове пригушнице за натријумову сијалицуод 100W. Позиција обухвата и рад (радно време) радника.Електростар или слично | ком | 8 |  |  |
| 7 | Демонтажастаренеисправнепригуснице,испорукаимонтажановепригушницезанатријумовусијалицуод 250W. Позицијаобухвата и рад (радновреме) радника.Електростарилислично | ком | 8 |  |  |
| 8 | Демонтажа старе неисправне пригуснице, испорука и монтажа нове пригушнице за натријумову сијалицуод 400W. Позиција обухвата и рад (радно време) радника.Електростар или слично | ком | 8 |  |  |
| 9 | Демонтажа старе неисправне пригуснице,испорука и монтажа нове пригушнице за металхалогену сијалицу 400W. Позиција обухвата и рад (радно време) радника. Електростар или слично. | ком | 6 |  |  |
| 10 | Демонтажа старе неисправне пригуснице, испорука и монтажа нове пригушнице за металхалогену сијалицу 250W. Позиција обухвата и рад (радно време) радника.Електростар или слично | ком | 5 |  |  |
| 11 | Демонтажа старе неисправне пригуснице на живиној светиљци од 250W, испорука и монтажа нове пригушнице за металхалогену сијалицуод 250W. Позицијаобухвата и рад (радновреме) радника .Електростарилислично | ком | 5 |  |  |
| 12 | Демонтажастарог,испорукаимонтажановогпорцуланскогсијаличноггрласадржачем Е27. Позиција обухвата и рад (радно време) радника,Нопал или слично | Ком | 90 |  |  |
| 13 | Демонтажа старог, испорука и монтажа новог порцуланског сијаличног грла са држачем Е40. Позиција обухвата и рад (радновреме) радника, Нопал или слично | ком | 10 |  |  |
| 14 | Демонтажа старог, испорука и монтажа новог заститног бистрог стакла 200W. Позиција обухвата и рад (радно време) радника | ком | 30 |  |  |
| 15 | Демонтажа старог, испорука и монтажа новог упаљача за натријумове и метал халогене сијалице (70-400)W. Позиција обухвата и рад (радно време) радника | ком | 30 |  |  |
| 16 | Демонтажа старог, испорука и монтажа новог растера за живину,натријумову и метал халогену светиљку снаге 250-400 W. Позиција о бухвата и рад (радно време) радника | ком | 7 |  |  |
| 17 | Демонтажа старе, испорука и монтажа нове Натријумове сијалице 70W,Е27.Позиција обухвата и рад (радно време) радника. Пхилипс или слично. | ком | 25 |  |  |
| 18 | Демонтажа старе, испорука и монтажанове Натријумове сијалице 100Њ,Е40.Позиција обухвата и рад (радно време) радника. Пхилипс или слично. | ком | 10 |  |  |
| 19 | Демонтажа старе, испорука и монтажа нове Натријумове сијалице 250W,Е40.Позиција обухвата и рад (радно време) радника. Пхилипс или слично. | ком | 15 |  |  |
| 20 | Демонтажа старе, испорука и монтажа нове Натријумове сијалице 400W,Е40. Позиција обухвата и рад (радно време) радника. Пхилипс или слично. | ком | 10 |  |  |
| 21 | Демонтажа старе, испорука и монтажа нове Метал халогене сијалице 250W, Е40. Позиција обухвата и рад (радно време) радника. Пхилипс или слично. | ком | 5 |  |  |
| 22 | Демонтажа старе, испорука и монтажа нове Металхалогене сијалице 400W, Е40. Позиција обухвата и рад (радно време) радника. Пхилипс или слично. | ком | 8 |  |  |
| 23 | Демонтажа старе комплетне арматуре | ком | 18 |  |  |
| 24 | Испорука и уградња нове арматуре са лед испоруком 20W | kom | 18 |  |  |
| 25 | Испорука и уградња порцеланских клема 2,5/2,5мм2,са два контакта | ком | 40 |  |  |
| 26 | Испорука и уградња силиконског проводника 1,5мм2, црне боје | м | 30 |  |  |
| 27 | Испорука и уградња силиконског проводника 1,5мм2, плаве боје | м | 30 |  |  |
| 28 | Испорука и уградња силиконског проводника 1,5мм2, жуто зелене боје | м | 30 |  |  |
| 29 | Испорука и уградња силиконског проводника 2,5мм2,црне боје | м | 15 |  |  |
| 30 | Испорука И уградња силиконског проводника 2,5мм2, плаве боје | м | 20 |  |  |
| 31 | Испорука и уградња силиконског проводника 2,5мм2, жуто зелене боје | м | 20 |  |  |
| 32 | Испорука и уградња изоловане хилзне Е2512/1,5мм2  | ком | 90 |  |  |
| 33 | Испорука и уградња изоловане хилзне Е2512/2,5мм2 | ком | 65 |  |  |
| 34 | Рад (радно време) специјалног возила (корпе) | час | 130 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| ПДВ |  |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок , начин и услови плаћања  |  Плаћање ће се вршити у року од најдуже 60 дана од дана пријема рачуна (фактуре) са тачно наведеним називом и количином изведених радова а у складу са закљученим уговором. Плаћање се вршити уплатом на рачун понуђача. Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. |
| Рок извођења радова  | Периодично у складу са потребама наручиоца, а на основу утврђене динамике радова и приоритета за замену и одржавање јавне расвете, у периоду до 31.12.2021 од момента закључивања уговора, а најдуже до утрошка средстава Наручиоца опредељених за предметну набавку, у случају да овај услов буде испуњен пре истека периода на који се уговор закључује. |
| Начин извођења радова  | Понуђач је дужан да се у року од \_\_\_ часа (најкасније 24 часа) од уручења писменог позива одазове и да започне са извођењем потребних радова. Писмени позив се може уручити поштом, факсом или e-mailom. |
| Место извођења радова | Територија општине Рача  |
|  Рок важења понуде ( не краћи од 90 дана)  |  **\_\_\_\_** дана од дана отварања понуда |

Број понуде:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА |
|  |  |  |

 Дана:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_